**SOLID 2000**

Маскировочная пленка в рулонах со статическим эффектом 10 мкм

**Артикул товара и наименование:** 2000.415008 SOLID 2000 Маскировочная пленка в рулонах со статическим эффектом 4\*150м 10 мкм

**Артикул товара и наименование:** 2000.415011 SOLID 2000 Маскировочная пленка в рулонах со статическим эффектом 4\*200м 10 мкм

**Артикул товара и наименование:** 2000.512008 SOLID 2000 Маскировочная пленка в рулонах со статическим эффектом 5\*150м 10 мкм

**Артикул товара и наименование:** 2000.512011 SOLID 2000 Маскировочная пленка в рулонах со статическим эффектом 5\*200м 10 мкм

# ОПИСАНИЕ:

Плёнка для маскировки кузова автомобиля при выполнении окрасочных работ.
Прозрачная маскировочная полиэтиленовая пленка со статичным наружным слоем.
Защищает окрашиваемый автомобиль от попадания опыла на неокрашиваемые части кузова.
Пленка статична, плотно прилипает к кузову автомобиля, не оставляет свободных полостей, в которые может попасть окрасочный опыл при выполнении окраски.
Рулон со втулкой, предусмотрена возможность установки рулона на диспенсер.
Коробка-диспенсер, предусмотрена возможность доставать плёнку не вынимая рулон из коробки. Коробка-диспенсер обеспечивается сохранность плёнки от пыли при хранении, позволяет обходиться без диспенсера.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Термостойкость:** до 105°С
**Толщина:** 10 мкм
**Ширина рулона:** 4 и 5м
**Длина пленки:** 150 и 200м